|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

17.06.2019 при обслуживании установок ТВЧ, расположенных
в производственном цеху наладчик оборудования и агрегатов
в термообработке ООО «Волгас» в неустановленных целях приоткрыл незапертую дверь шкафа генератора установки ТВЧ-1-63/0,44,
ввел в образовавшийся промежуток правую руку, и при приближении
на недопустимое расстояние к токоведущим частям установки был смертельно поражен электрическим током. Причины данного несчастного случая:

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в его самовольном проникновении в шкаф генератора установки ТВЧ, находящегося под напряжением;

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, а также за технически правильной эксплуатацией установки ТВЧ.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

обеспечить запирание дверей всех электроустановок;

установить порядок, исключающий устранение возникших
в процессе эксплуатации неисправностей оборудования персоналом,
в обязанности которого не входит выполнение работ по его ремонту
и техническому обслуживанию.

11.09.2019 в результате падения с тракторного прицепа тяжелую производственную травму получил дровокол Червенского филиала
КУП «Миноблтопливо», который осуществлял разравнивание погруженных в прицеп опилок. В ходе специального расследования установлено, что в соответствии с заключенным между филиалом
и фермерским хозяйством «Старый тын» договором на поставку опилок тракторист фермерского хозяйства периодически приезжал на тракторе
с прицепом для загрузки и вывоза опилок. Погрузку опилок осуществляли дровоколы в следующем порядке: один из дровоколов цеплял контейнер
с опилками при помощи четырех цепных траверсов на автопогрузчик,
водитель автопогрузчика перемещал контейнер на прицеп, другой находившийся в прицепе дровокол отцеплял два траверса, нижняя часть контейнера открывалась, а опилки высыпались в прицеп, затем разравнивал лопатой по дну прицепа. В момент, когда он очередной раз разравнивал опилки лопатой, находясь на насыпи опилок, выступающей за борта прицепа, поскользнулся на опилках и упал за борт прицепа
на землю. Потерпевший в момент происшествия был обут в личную обувь (кроссовки) и находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 0,37 промилле). Причины данного несчастного случая:

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения;

не использование потерпевшим выданных средств индивидуальной защиты (сапог с защитным носком);

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей
по охране труда, выразившееся в не выборе безопасных способов погрузки грузов на полуприцеп, а также в отсутствии контроля
за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев
необходимо обеспечить безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ путем:

выбора способа проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, приспособлений для грузоподъемных операций;

проведения целевого инструктажа с работающими, привлекаемыми
к выполнению погрузочно-разгрузочных работ;

применения работающими средств индивидуальной защиты;

производства работ по перемещению груза, на который
не разработаны схемы строповки, под непосредственным руководством
и в присутствии уполномоченного должностного лица работодателя.