|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

19.01.2019 слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
ОАО «Старосельское» (Крупский район), фактически выполнявший
на молочно-товарной ферме «Узнацк» на постоянной основе работу оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм, приступил к уборке навоза, находясь в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови –1,83 промилле). Стоя на площадке возле приямка скребкового навозоуборочного транспортера ТСН-160 вилами сбрасывал остатки навоза, которые оставались на скребках, периодически поворачиваясь лицом от одного привода к другому.
Когда в очередной раз стал поворачиваться к левому приводу горизонтального транспортера поскользнулся и упал в приямок
на наклонный транспортер, травмировав левую руку вращающейся цепью со скребками. Причины данного несчастного случая:

отсутствие защитного ограждения приямка скребкового навозоуборочного транспортера ТСН-160 в месте сопряжения горизонтальных и наклонной ветвей;

привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии), выразившееся в допуске к выполнению работ
по обслуживанию скребкового навозоуборочного транспортера потерпевшего, не имеющего квалификации по профессии оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, не прошедшего стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев следует оградить скребковые, ленточные транспортеры и люки для сброса навоза защитными решетками, а приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки.

20.03.2019 на строительном объекте «Усиление строительных конструкций здания чугунолитейного цеха № 2, расположенного
по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 29/26» работающий по договору подряда в ЧУП «МеталлОтрощ Трест» (Березинский район), производивший работы по расчистке территории для последующей установки лесов, увидел деревянный щит и решил убрать его.
Не убедившись в безопасности своих действий, поднял щит, сделал несколько шагов и упал в находившийся под щитом и примыкающий
к стене проем в перекрытии, получив тяжелую производственную травму. Причина данного несчастного случая – личная неосторожность потерпевшего.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо, чтобы проемы не только были закрыты сплошным настилом,
но и обозначены соответствующим образом, а работники, выполняющие работы в таких местах, должны быть предупреждены о запрете удалять или переставлять средства безопасности и другие приспособления, предназначенные для защиты их самих и других работников.

04.04.2019 подсобный рабочий в УП «Лёс» Санкевича С.С. (Стародорожский район) и гражданин, работавший в организации
по договору подряда, по заданию начальника цеха производили распиловку досок на многопильном станке модели ДК-160. После обеденного перерыва работающий по договору подряда открыл защитную боковую крышку станка, приступил к очистке пил от опилок руками. Подсобный рабочий в это время произвел пуск станка, в результате чего произошло травмирование пальцев правой руки работающего по договору подряда. Причина данного несчастного случая – нарушение требований безопасности при эксплуатации многопильного станка модели К-160, выразившееся в допуске к работе на нем работающих, не имеющих соответствующую квалификацию по профессии «станочник деревообрабатывающих станков», не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний
по вопросам охраны труда.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо
к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, после прохождения ими в установленном порядке стажировки, инструктажа
и проверки знаний по вопросам охраны труда. При проведении технического обслуживания оборудования, оно должно быть отключено,
а на пульт управления должна быть вывешена табличка с указанием
«Не включать! Работают люди».

29.05.2019 водитель автомобиля ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», прибывший на территорию склада ООО «Джи Ти Трейд» (г.Минск) для получения двух листов металла, по просьбе кладовщика вышеназванной организации приступил к погрузке листов в кузов автомобиля. При подъеме второго листа металла, чтобы поднести
его к кузову автомобиля, лист металла выскользнул из рук водителя автомобиля, травмировав ему левую руку. Причины данного несчастного случая:

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в том, что он производил погрузку
груза в транспортное средство;

нарушение требований по охране труда кладовщиком организации-грузоотправителя, выразившееся в допуске к проведению погрузочных работ лица, не имеющего отношения к выполнению работ;

не обеспечение безопасного проведения работ должностным лицом организации-грузоотправителя, ответственного за безопасное
проведение погрузочно-разгрузочных работ, по погрузке автомобиля
организации-грузополучателя.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев должностным лицам, ответственным за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, необходимо обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ работниками, прошедшими в случаях
и порядке, установленных законодательством, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда,
не допускать к этим работам водителей автомобилей.