|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях,повлекших гибель (травмирование) работающихв организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

13.10.2022 начальник производства ООО «ДОМИНВЕСТПРО» (Молодечненский район) в 08.00 выдал задание двум электрослесарям
по ремонту и обслуживанию оборудования на ремонт клапана подачи пара формовочного аппарата WT5 в цеху № 1, о выполнении которого
они доложили ему в 10.00, после чего ушли в цех № 2. В 11.00 директор, подойдя к формовочному аппарату, увидел, что в рабочей зоне находится гражданин, осуществляющий формовку изделий из пенополистирола
для упаковки холодильников, а его голова зажата в форме. Прибывшая
по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть гражданина. Определить действия потерпевшего, предшествующие несчастному случаю, не представилось возможным, так как имеющиеся
в цеху камеры видеонаблюдения находились в нерабочем состоянии.
В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве
0,48 промилле.

В ходе проведения специального расследования установлено, что:

Потерпевший, работавший с марта 2016 года в организации
по профессии «формовщик изделий из пластических масс», был уволен 09.09.2022, но продолжал с 20.09.2022 работать в организации
без оформления трудовых или договорных отношений. Вводный, первичный на рабочем месте и повторный инструктажи по охране труда,
а также проверка знаний по вопросам охраны труда по профессии
или при работе на формовочных аппаратах с гражданином
не проводились.

На протяжении двух недель до происшествия при формовке изделий из пенополистирола для упаковки холодильников на формовочном аппарате WT5периодически зависали изделия. Для снятия зависших изделий в формовочном аппарате потерпевший и работавший во второй смене формовщик изделий из пластических масс применяли крюки
или снимали их руками. Блокировочное устройство ограждения опасной зоны движения формы формовочного аппарата, соединенное с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска при открывании было неисправным около недели, о чем было известно начальнику производства.

Согласно требованиям главы «Основная информация и политика безопасности» эксплуатационных документов организации-изготовителя «машина может быть запущена только в том случае, если все защитные устройства и устройства связанные с безопасностью, установлены
и исправны». Эти требования не включены в инструкцию по охране труда для формовщика изделий из вспененных материалов № 3.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

допуск к эксплуатации формовочного аппарата WT5 с неисправным блокировочным устройством, соединенным с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска
при открывании или снятии блокирующих защитных ограждений
с фиксацией закрытия;

допуск потерпевшего к работе на формовочном аппарате WT5
без соответствующей квалификации по профессии «формовщик изделий из пластических масс», не прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, инструктажи по охране труда;

необеспечение контроля за соблюдением работником требований локальных нормативных актов, выразившиеся в нахождении потерпевшего на рабочем месте и выполнении им работы в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

к эксплуатации оборудования допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедших
в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

при разработке инструкций по охране труда включать в них требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах организаций-изготовителей;

обеспечить ежедневный контроль соответствия оборудования требованиям по охране труда, наличие, использование и правильное применение работниками средств коллективной защиты, их исправное состояние.