|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерахпо их профилактике |

20.01.2020 работающий по договору подряда в ООО «Савентбел ВВК» (г. Борисов) впервые прибыл на строительный объект «Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, д. 5 в г. Березино». Производитель работ провел с ним первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда, после чего вместе с одним из работников
он пошел осматривать объект, чтобы определить объем работы
на текущий день. Работающий по договору подряда (далее – работающий) совместно с машинистом экскаватора направился к вырытой траншее глубиной около 2,5 м и шириной 1 м с. Машинист экскаватора стал очищать выемку от лишнего грунта, а работающий стоял и наблюдал
за происходящим. Увидев, что в траншее находится насыпь песка, которую впоследствии ему необходимо будет убирать лопатой,
так как она мешала бы прокладке трубопровода, работающий взял лопату и спустился по металлической лестнице вглубь траншеи. Находясь
в траншее начал сбрасывать землю лопатой на дно прямоугольной выемки, которую в это время вычищал от лишнего грунта экскаватор. Внезапно грунт обрушился, и засыпал работающего. Спустившийся
на дно траншеи машинист экскаватора при помощи лопаты откопал потерпевшего, а подошедшие работники подняли его из траншеи на поверхность.

В ходе специального расследования установлено, что:

производитель работ и потерпевший не ознакомлены под роспись
с проектом производства работ;

земляные работы проводились по наряду – допуску, потерпевший
в состав исполнителей работ по наряду – допуску не входил, задание
на выполнение каких–либо работ на объекте от производителя работ
не получал.

Причины данного несчастного случая:

допуск потерпевшего на строительный объект без ознакомления
его с проектом производства работ;

отсутствие контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда;

выполнение потерпевшим земляных работ в траншее, которые
не были ему поручены.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

знакомить работающих с проектом производства работо под роспись до начала производства строительных работ;

не допускать нахождение в месте производства работ с повышенной опасностью, проводимых по наряду-допуску, работающих, не включенных
в состав исполнителей этих работ;

не допускать нахождение работающих в траншеях с вертикальными стенками без крепления при разработке траншей экскаваторами.
В местах, где требуется пребывание работающих, устраивать крепления стенок или разрабатывать откосы.

05.02.2020 животновод молочно-товарной фермы «Негновичи»
ОАО «Лошницкий край» (Борисовский район) для кормления телят
на гужевой повозке подвозил молоко, муку, сено и силос.
При кормлении телят непривязанная лошадь убежала вместе с гужевой повозкой к сеновалу. Подойдя к сеновалу, загрузил с помощью вил гужевую повозку сеном выше бортов повозки, сев на сено и поехал
к сараю с телятами. При движении держался руками за вожжи, погоняя лошадь громкими командами. Внезапно лошадь побежала, и животновод упал с гужевой повозки на землю, получив тяжелую производственную травму.

В ходе специального расследования установлено, что:

животновод, придя на работу, в бытовом помещении выпил около 250 грамм алкоголя (водки);

бригадир производственной бригады незадолго до происшествия
при обходе фермы увидела около сарая с телятами потерпевшего, который шатался и неуверенно стоял на ногах. Подойдя к нему, выявила запах алкоголя, сказала, что отстраняет его от работы, и потребовала покинуть территорию фермы. Затем вернулась в свой кабинет для составления акта
об отстранении от работы;

освидетельствование потерпевшего на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения не проводилось;

потерпевший в ходе дачи объяснений указал, что не помнит, отстраняли ли его от работы.

Причины данного несчастного случая:

не отстранение от работы потерпевшего, находящегося на работе
в состоянии алкогольного опьянения (согласно полученной
из УЗ «Борисовская ЦРБ» информации содержание этилового спирта
в крови потерпевшего составило 1,4 промилле);

допуск потерпевшего к перевозке кормов с использованием животных, не прошедшего инструктаж по охране труда;

не оборудование гужевой повозки тормозным устройством
и специальным сиденьем.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо с учетом принятых на территории Минской области мер по профилактике производственного травматизма:

обеспечить проведение приборного контроля на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения работающих, осуществляющих работы по содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными, перед началом и во время рабочей смены (рабочего дня);

оборудовать гужевой транспорт тормозными устройствами,
а также специальными сиденьями, расположенными таким образом,
чтобы лошадь не могла достать задней ногой ездового;

лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения немедленно отстранять от работы с составлением акта об отстранении,
а также уведомлять районные отделы внутренних дел (для привлечения
к административной ответственности).

08.02.2020 слесарь-сантехник участка по обслуживанию систем тепловодоснабжения, канализации и вентиляции ООО «Велес-Мит» (Молодечненский район) по заданию мастера осуществлял снятие показаний со счетчиков холодной воды, расположенных в помещениях мясоперерабатывающего комплекса. При передвижении по территории комплекса из помещения прачечной в колбасный цех поскользнулся
и упал, тяжело травмировав при этом правую ногу.

Причина данного несчастного случая – необеспечение очистки
от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий территории мясоперерабатывающего комплекса.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо
постоянно содержать проходы и проезды в безопасном состоянии.
Они должны иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться,
в зимнее время должны очищаться от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий.